**此教程为K2刷Padavan固件和Openwrt，作为辅助网关开启功能教程**

**Padavan（HIBOY固件）**

**Openwrt（lean R7.6.1）**

**主路由高恪： 192.168.10.1 开启DHCP 网关和DNS 设置192.168.10.2**

**副路由老毛子：192.168.10.2 关闭DHCP 主副路由LAN对接**

**（也可以把DHCP交给副路由，自行设置）**

**最终客户机的详细信息如下**

**192.168.10.100**

**255.255.255.0**

**192.168.10.2**

**192.168.10.2**

**Padavan教程：**

**连接SSH设置VLAN，把WAN桥接到LAN。**

**switch vlan set 0 1 11111011 0 0 uuuuu-tt**

**switch vlan set 1 2 00000100 0 0 -----t—**

**switch pvid 4 1**

**副路由设置，WAN口：静态IP。**

**注意：默认网关一定不能设置，需要用命令route add default gw 192.168.10.1填上（这里改为自己主路网关IP），否则联不了网**

**DNS设置主路由的网关，IP随便填个非LAN网段即可（实际上网IP为LAN口IP 192.168.10.2）**

****

**自定义设置-脚本-在路由器启动会执行，添加以下命名，点应用**

**#WAN口改LAN口**

**switch vlan set 0 1 11111011 0 0 uuuuu-tt**

**switch vlan set 1 2 00000100 0 0 -----t—**

**switch pvid 4 1**

**#添加主路由网关**

**route add default gw 192.168.10.1**



**然后系统管理-恢复/导出/上传设置-保存 /etc/storage/ 内容到闪存-点提交**

**副路由打开去广告，酸酸乳等功能即可，设置完后，所有口盲插**

**7621的VLAN设置稍微复杂一点**

**还有一点要注意，这样设置的客户端流量，在主路由上显示，都会走10.2这个IP。所以流控之类的也是控制这个IP。如果不想走旁路的IP，把网关和DNS设置回10.1即可**

**我K2 VLAN那设置总感觉有问题，不知道怎么改。正常设置好VLAN，接WAN口的话，主页流量应该有显示，会改的麻烦告诉我一下。**

**教程参考自**

[**http://www.right.com.cn/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=268923&highlight=%B8%A8%D6%FA**](http://www.right.com.cn/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=268923&highlight=%B8%A8%D6%FA)

**Openwrt教程：把Openwrt改成纯AP模式就可以。**

**1.直接把WAN接口删除**



**2．修改LAN IP，并且添加主路由网关和DNS，关闭DHCP**



**3.交换机里，把WAN的VLAN删除，WAN口设置到LAN的同VLAN**



**最后保存，打开需要的功能即可。设置完后，所有口盲插**